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一、场景背景与挑战
现场作业安全检查依赖人工旁站与事后追查，违章行为发现率低。本方案以视频 AI 识别未戴安全帽、误入带电区等违章行为，联动两票流程做作业前合规校验，隐患整改全程闭环。
当前该场景普遍面临以下挑战：
1. 安全监督人手不足，现场违章难以全覆盖
1. 两票执行靠纸面检查，作业风险前置校验弱
1. 隐患整改跟踪靠台账，闭环率说不清楚
二、总体解决方案
方案围绕「安全合规」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：
	功能模块
	功能说明

	违章行为识别
	安全帽、工作服、越界闯入等实时识别告警

	两票合规校验
	作业票安全措施自动校验，缺项拦截提醒

	隐患闭环管理
	隐患登记-整改-验收全流程线上闭环

	安全态势看板
	违章趋势、隐患分布与整改率一屏掌握



人机协同原则：AI 诊断与预测结论仅作辅助决策，操作性指令须经调度/运维负责人审批后执行。
三、业务流程设计
标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：
1. 部署现场视频识别点位
1. 配置违章与风险规则
1. 实时识别告警与拦截
1. 隐患派单整改验收
1. 月度安全讲评与考核
流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。
四、关键指标与示例数据
建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：
	关键指标
	单位
	现状（示例）
	目标（示例）

	隐患整改闭环率
	%
	82
	98

	月均违章识别量
	起
	15
	60

	重复隐患率
	%
	30
	10

	安全培训覆盖率
	%
	85
	100



安全检查项耗时对比（示例数据）：
	检查项
	检查场所
	月检查次数
	人工检查耗时(小时/次)
	AI辅助检查(小时/次)

	两票三制执行
	营业场所
	15
	2.1
	0.7

	安全工器具管理
	变电站
	16
	4.9
	2.1

	有限空间作业
	营业场所
	13
	4.4
	1.1

	高处作业防护
	变电站
	21
	2.9
	1.2

	外包队伍资质
	营业场所
	20
	4.9
	2.1

	应急预案演练
	检修现场
	22
	3.8
	1.2

	危化品存储
	变电站
	56
	5.2
	2.2

	接地保护检测
	检修现场
	25
	2.6
	1.3


注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《042-industry-能源-电力-安全合规-配套模板.xlsx》。
五、实施计划
	实施阶段
	时间窗（示例）
	关键工作

	第一阶段：需求梳理与数据准备
	第1–2周
	明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范

	第二阶段：能力配置与试点
	第3–6周
	完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标

	第三阶段：试运行与效果评估
	第7–10周
	对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册

	第四阶段：全面推广与持续优化
	第11周起
	扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制


六、风险控制与合规要求
	主要风险
	应对措施

	数据质量不足
	建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理

	模型输出偏差
	保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工

	员工接受度不高
	开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代

	系统集成与切换风险
	分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程



行业合规要求：严格执行电力安全工作规程与“两票三制”，涉及关键信息基础设施的数据不出内网、分区分域管控。
七、模板复用说明
1. 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。
1. 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。
1. 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。
1. 本文档与《042-industry-能源-电力-安全合规-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。
1. 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。
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